**ОКП 513171**

**Инструкция по монтажу**

**Форфасного танка**

**универсальная**





## г. Пятигорск

ТУ 28.93. 17-00179995368-2017

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Распаковать изделие.
2. Завернуть в опоры винты регулируемые, установить оборудование, подложив под винты подпятники (основание), прилагаемые с комплектующими изделиями.
3. Подъем емкости производить строго за две петли приваренные на верхней крышке емкости.
4. Если емкость транспортировалась в горизонтальном, положении при разгрузке автомобиля сразу установить емкость в вертикальное положение, **ДЛИТЕЛЬНОЕ** **ХРАНЕНИЕ ЕМКОСТИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗАПРЕЩЕНО**
5. Емкость монтируется на основании (пол, междуэтажное перекрытие, эстакаду и т.д.), рассчитанное на вес резервуара в заполненном состоянии. Устанавливать резервуар нужно строго вертикально относительно своей оси по отвесу.
6. **Закреплять подъемные канаты или тросы за патрубки ЗАПРЕЩЕНО!**
7. Под каждую опору емкости необходимо подложить подкладки (основание), прилагаемые к резервуару вместе с комплектующими изделиями.
8. Токоведущие части электрооборудования и прочая аппаратура должны быть защищены от попадания на них влаги, смазки, обрабатываемого продукта и др.
9. Электромонтаж произвести согласно ПУЭ.
10. Для обеспечения безотказной работы моечного устройства на магистрали подвода моющих растворов при монтаже предусмотреть установку фильтров.
11. Подключить оборудование к подводящим и отводящим магистралям теплоносителя.
12. Проверить визуально герметичность трубопроводов.
13. Тщательно вымыть оборудование согласно инструкции, которая принята на предприятии.
14. Перед каждым наполнением необходимо произвести осмотр, убедится в исправном состоянии, плотно закрыть люк.
15. После монтажа произвести наладку.
16. Санобработку проводить циркулярным способом согласно инструкции, действующей на предприятии. Подключение и отвод моющих растворов выполнять по схеме, действующей на предприятии.